Порядок эксплуатации автономных пожарных извещателей (АПИ)

**ПАМЯТКА**

о порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя

   Автономный пожарный извещатель (далее – АПИ) предназначен для автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем.

   АПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 1 м от осветительных приборов и 0,5 м от стены.

   Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы. При пожаре (задымлении) АПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.

   При задымлении помещения домовладельцу необходимо устранить его  источник. Для прекращения подачи звукового сигнала АПИ следует проветрить помещение.

В случае пожара:

- немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (при этом необходимо назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме людей);

- до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.

   Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) свидетельствует о необходимости замены элемента питания.

   При невозможности самостоятельной замены элемента питания в АПИ необходимо обратиться в    Добровольное пожарное общество, сельский Совет или в ближайшее подразделение МЧС по телефону  101.

   Обслуживание АПИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза в месяц АПИ необходимо очищать от пыли.

Запрещается:

1.  Самостоятельно разбирать АПИ.

2.  Подключать его к источнику питания 220 В.

3.  Окрашивать, белить и заклеивать АПИ обоями.

4.  Снимать АПИ без разрешения местных органов государственного пожарного надзора, за исключением замены элементов питания.